S-R flip-flop Using NAND gate



